|  |  |
| --- | --- |
| **Барабан стальной закатной вместимостью 50 л** | |
| Барабан стальной закатной вместимостью 50 л | |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | **БНСЗ-50** | |  |  | | Габаритные размеры, мм: |  | | диаметр по гофрам | 371 | | - высота | 566±3 | | - внутренний диаметр | 355±1 | | Материал | Лист х/к | | Толщина металла, мм: |  | | - корпуса | 0,6 | | - доньев | 0,6 | | Диаметр заливного отверстия, мм | 180 | | Масса, кг, не более | 4,45 | |
| **Барабан стальной закатной вместимостью 50 л** | |
| Барабан стальной закатной вместимостью 50 л | |  |  | | --- | --- | | ***Артикул*** | **БНСЗ-50-1** | | *Габаритные размеры, мм:* |  | | *- высота* | 490 | | *- диаметр* | 365 | | *Материал* | Лист х/к | | *Толщина металла, мм:* | 0.5 | | *Диаметр заливного отверстия, мм* | 130 | | *Масса, кг, не более* | 5,2 | |
| **Барабан стальной закатной вместимостью 100 л** | |
| Барабан стальной закатной вместимостью 100 л | |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | **БНСЗ-100** | | Габаритные размеры, мм: |  | | диаметр по гофрам | 440 | | высота | 686 | | внутренний диаметр | 431 | | Материал | Лист х/к | | Толщина металла, мм: |  | | корпуса | 0,8 | | доньев | 0,8 | | Диаметр заливного отверстия, мм | 180 | | Масса, кг, не более | 8,9 | |
| **Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 50 л** | |
| Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 50 л | |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | **БСЗ-50о** | | Габаритные размеры, мм: |  | | диаметр верхний | 386 | | высота | 560 | | диаметр нижний | 378 | | Материал | Лист х/к | | Масса, кг, не более | 4,6 | |
| **Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 50 л** | |
| Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 50 л | |  | | --- | | Габаритные размеры, мм: | | диаметр по гофрам | 371 | | высота | 566±3 | | внутренний диаметр | 355±1 | | Резьба горловин | G-2" и G-3/4" | | Материал | Холоднокатаная сталь | | Толщина металла, мм: |  | | корпуса | 0,6 | | доньев | 0,6 | | Масса, кг, не более | 4,5 | |
| **Бочка стальная закатная с пробкой 2" вместимостью 50 л** | |
| Бочка стальная закатная с пробкой 2'' вместимостью 50 л | |  |  | | --- | --- | | ***Артикул*** | **БСЗ-50п-1** | | *Габаритные размеры, мм:* |  | | *высота* | 490 | | *диаметр* | 365 | | *Резьба горловины* | G-2" | | *Материал* | Холоднокатаная сталь | | *Толщина металла, мм:* | 0,5 | | *Масса, кг, не более* | 5,2 | |
| **Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 100 л** | |
| Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 100 л | |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | **БСЗ-100о** | | Габаритные размеры, мм: |  | | диаметр по гофрам | 440 | | высота | 686±5 | | внутренний диаметр | 431±3 | | Материал | Лист х/к | | Толщина металла, мм: |  | | корпуса | 0,8 | | доньев | 0,8 | | Масса, кг, не более | 8,9 | |
| **Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 100 л** | |
| Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 100 л | |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | **БСЗ-100п** | | Габаритные размеры, мм: |  | | диаметр по гофрам | 440±3 | | высота | 686±5 | | внутренний диаметр | 431+1,0-0,5 | | Резьба горловин | G-2" и G-3/4" | | Материал | Лист х/к | | Толщина металла, мм: |  | | корпуса | 0,8 | | доньев | 0,8 | | Масса, кг, не более | 8,9 | |
| **Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 210 л** | |
| Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 210 л | |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | **БСЗ-210о** | | Габаритные размеры, мм: |  | | диаметр по гофрам | 595±3 | | высота | 882±3 | | внутренний диаметр | 571,5+1,0 | | Материал | Лист х/к | | Толщина металла, мм: |  | | корпуса | 1,0 | | доньев | 1,2 | | Масса, кг, не более | 20,2 | |
| **Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 216,5 л** | |
| Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 216,5 л | |  |  | | --- | --- | | **Артикул** | **БСЗ-216,5п** | | Габаритные размеры, мм: |  | | диаметр по гофрам | 595±3 | | высота | 882±3 | | внутренний диаметр | 571,5+1,0 | | Резьба горловин | G-2" и G-3/4" | | Материал | Холоднокатаная сталь | | Толщина металла, мм: |  | | корпуса | 1,0 ( 0,8 ; 0,9 ) | | доньев | 1,0 | | Масса, кг, не более | 19,3 | |